*ЈП „Сурчин“*

*Добановци, ул. Маршала Тита бр. 2.*

*Датум: 31.07.2019. године.*

*Број: 7520/19*

ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

***ЈП „СУРЧИН“***

***ул. Маршала Тита бр. 2.***

***Добановци***

**ЈАВНА НАБАВКА – Набавка ХТЗ (заштитне) опреме**

**ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 17/19**

***Рок за достављање понуда: 09.08.2019. гпдине до 1000 часова***

***Јул* 2019. године**

***III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА КОЈА СЕ НАБАВЉАЈУ У ПОСТУПКУ јнмв 17/19***

1. ЦИПЕЛЕ ДУБОКЕ: ципеле израђене са кожним лицем и језиком, ушивене и са горњашом ради спречавања уласка воде; ђон отпоран на клизање, воду, нафту, уља и угљоводонике; да поседује атест и стандард ЕН ИСО 20345/7 са или без ојачања у зони прстију; унутрашњост ципеле обложена постојаним материјалом који обезбеђује потребну топлотно изолацију и спречава знојење; да се везују помоћу пертли, да поседују шок апсорбер у зони пете и да су отпорне на атмосверске падавине.
2. ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ ЦИПЕЛЕ, ПЛИТКЕ: горњи део ципеле и улођак да буду израђене од коже, постављене, ђон гумени лепљен и прошивен. Атест о нивоз заштите до 1000 V.
3. КАБАНИЦА ИЛИ МАНТИЛ за заштиту од кише: водоотпорна кишна кабаница са рукавима и капуљачом која се пакује у крагну; материјал израде да буде довољно еластичан и омогући нормалан рад без брзог пуцања и одлепљивања варених или лепљених делова кабанице;са или без посебних ојачања и поставе. Друга могућност за дводелно кишно одело истих карактеристика.
4. ПАМУЧНА МАЈИЦА ДУГИХ РУКАВА: мајица дугих рукава израђена од памука; мајица саокруглим изрезом, БОЈА: зелена и светлоплава.
5. ПАМУЧНА МАЈИЦА КРАТКИХ РУКАВА: мајица кратких рукава израђена од памука; мајица са округлим изрезом; БОЈА: зелена и светлоплава.
6. ДВОДЕЛНО РАДНО ОДЕЛО: радно одело које се састоји од радне блузе и панталона; материјал израде памук или мешавина памука и других материјала који омогућавају одговарајући комфор и удобност при ношењу и раду; блуза кратка са џеповима са стране за руке и на грудима на закопшавање; закопчавање блузе рајфешлусом;еластичне траке око струка и са адекватним флуоросцентним тракамабеле боје ширине 2 cm; панталоне типа „џордан“ са два или више практичних џепова са гајкама и ластишем; ДРУГА ВАРИЈАНТА панталона :панталоне са подесивим трегерима, џепом на грудима, два џепа са стране за руке и еластичном траком око струка уз флуопосцентне траке дефинисне ширине; БОЈА зелена и тегет.
7. РАДНИ МАНТИЛ: радни мантил од платна средње дужине са два џепа; модел мушки и женски.
8. ФЛУОРОСЦЕНТНИ ПРСЛУК- флуоросцентни прслук стандардне израде, стандард ЕН 471; материјал израдеполиестер и обавезне „3М“ траке као и „чичак“ траке за копчање, преовлађујућа боја жута или наранџаста
9. ЗАШТИТНИ ШЛЕМ:заштини шлем за раднике у грађевини и на отвореном треба да буде израђен од чврстог материјала високе густине отпоран на удар; да поседује еластичне траке које се везују за тело шлема на најмање шест места; да поседују подесиву траку за причвршћивање шлема за главу – подбрадак.
10. ЗАШТИТНИ ШЛЕМ ЗА РАД У ШУМИ: поред основних каректеристика овај шлем мора поседовати мрежицу (платно памучно, ПВЦ платно или платно неког другог материјала) за заштиту врата као и визир за заштиту лица.
11. ЗAШТИТНИ ШЛЕМ ЗА ЕЛЕКТРИЧАРА: поред основних карактеристика овај шлем мора поседовати заштитни визир за електричара.
12. ЗАШТИТНИ ШЛЕМ ЗА ВАТРОГАСЦА: поред осталог овај шлем мора имати визир за ватрогасца и заштитни преклоп у реону око врата.
13. ВИЗИР:визир за заштиту лица, од чврстих летећих честица и других предмета при кошењу моторним тримером; предња шачтита урађена од провидног поликарбоната или пак заштитна мрежица; подисеве траке за причвршћивање на главу.
14. РЕСПИРАТОР: МАСКЕ ОЗНАКЕ ФФП1/2/3 СТАНДАРД ЕН 149 , за заштиту од прашине разног поркла и заштита од непријатних мириса
15. ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ: рам наочара израђен од меког ПВЦ материјала са бочном заштитом, провидно бистро бездиоптријско стакло од поликарбоната, еластичне траке за затезање
16. РАДНИ ОПАСАЧ: радни опасач за позиционирање са подесивим ужетом и кљунастим карабином; стандард ЕН 358
17. Летње радно одело са текстилним слојевима за рад са моторном тестером, ЕН 381-5
18. Ципеле са пиктограмом за рад са моторном тестером ЕН 381-3;
19. Заштитне рукавице од кевара за рад са моторном тестером ЕН 388, ЕН 381-4
20. Антифон за заштиту слуха са меким наушницама предвиђене за дуго ношење ЕН 352-1
21. Зимска непропустива капа са заштитом за уши од ПВЦ и ватираном поставом
22. Капа –качкет са тврдим ширмом и подесивом траком универзалне величине.
23. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ: од текстила умочене у латекс у пределу длана и прстију, са еластичном мажетном; стандард ЕН 388
24. ЈАКНА ЗИМСКА: Јакна зимска водонепропусна и паропропусна која обезбежује заштиту од хладноће, ветра и падавина; додатни зип испод пазуха; закопчавање рајфешлусом и дрикерима; рефлектујуће 3М траке на свим деловима јакне; капуљача која се пакује у крагну; еластичне траке на рукавима и доњем делу јакне; више функционалних џепова; јакна високе видљивости. БОЈА: флуоросцентно жута; материјал израде стандардни, од природног платна до класичних врста материјала попут полиестера ,ПВЦ-а.
25. ЈАКНА ЗИМСКА СА ПАНТАЛОНАМА: кратка јакна са панталонама и улошцима који се скидају омогућавају више решима коришћења у току јесен-зима-пролеће; лице јакне и панталона да је израђено од водоотпорног и паропропустљивог материјала; капуљача са могућношћу паковања у оковратник; да поседује више практичних џепова од који један унутрашњи; копчање путем рајфешлуса и дрикера;еластичне траке на рукавима и доњем делу јакне. ПАНТАЛОНЕ зимске са намањетриџепа и са гајкама и ластишем, мушки и шенски модел. БОЈА: зелена.
26. ЗИМСКО РАДНО ОДЕЛО: радно одело које се састоји од блузе и панталона израђених од полиестера и памука са виђше практичних џепова;панталоне раван крој са подесивим трегеримаи еластичном траком уграђеному појас са најмање два џепа у висини бокова, (ДРУГА ВАРИЈАНТА ПАНТАЛОНА : истог кроја и карактеристика само без трегера већ са гајкама за каиш); блуза се копча помоћу рајсфешлуса и има четри џепа напред и то два на грудима и два коса отворна џепа у пределу појаса; рефлектујуће траке на одговарајућим местима ширине најмање 2 cm; термо уложак за блузу и панталоне од кофлина површинске масе минимум 100g/m квадратном.
27. ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ : ( мушки и женски модел) ципеле плитке изражене са кожним лицем и језиком, ушивене и са горњашом ради спречавања уласка воде; ђон отпоран на клизање, воду, нафту, уља и угљоводонике; да поседује атест и стандард ЕН ИСО 20345/7 са или без ојачања у зони прстију –унутрашњост ципела обложена постојаним материјалом који обезбеђује потребну топлотну изолацију и спречава знојење – да се везују помоћу пертли да поседују шок апсорбер у зони пете и да су отпорне на атмосферске падавине.
28. ЦИПЕЛЕ ДУБОКЕ ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ: горњи део ципеле и уложак да буду израђени од коже, постављене, ђон гумени лепљен и прошивен. Атест о нивоу заштите до 1000 V
29. КЛОМПЕ: рупичаста кломпа израђена од кравље коже, модел за жене ; ђон израђен од материјала који спречава клизање и анатомски обликован; боја бела или црна.
30. ЧИЗМЕ ГУМЕНЕ:чизме израђене од гуме са повишеном саром ( грлом); ребрасти ђон, отпорне на абразију, пробијање и цепање.
31. ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИНЕ ЧИЗМЕ: заштитне чизме од диелектричне гуме, са шок апсорбером и неклизајућим ђоном; отпорне на уља, масти раствараче и друге хемикалије.
32. ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ РУКАВИЦЕ: рукавице израђене од природног латекса; класе 00: радни напон 500V ; класе 0: радни напон 1000 V; класе 3 радни напон 25000 V отпорне на уља, киселине и озон ( категорија R ) и ниске температуре ( категорија C)
33. ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕ РУКАВИЦЕ: рукавице шивене изређене од меке коже или другог одговарајућег материјала са прстима; да штите од хладноће и атмосферских падавина и да омогућавају прецизан рад прстију; око зглобова еластичне траке за учвршћивање односно осигурања од спадања.
34. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ за заштиту од хемикалија нечистоћа; рукавице од платна натопљене гумом са спољне стране, са или без противклизног рељефа на прстима и длану или PVC рукавице.
35. КОМБИНЕЗОН ЗА ЕКСХУМАЦИЈУ – једноделни кобинезонза једнократну употребу; ознака ЕН 13688.
36. РАДНО ОДЕЛО ЗА РАД СА ТРИМЕРОМ: радно одело које се састоји од радне блузе и панталона; са посебном заштитом од удара ситних предмета приликом кошења са тримером. Радно одело са текстилним слојевима. ЕН 381-5
37. РИБАРСКО ОДЕЛО – рибарски непропусни комбинезон од PVC високог квалитета са поставом од полиестера, висине до груди.
38. ДУГАЧКЕ ГУМЕНЕ РУКАВИЦЕ – за заштиту од хемикалија израђене од латекса, дужине 30 цм. Имају завршну обраду ради бољег приањања и поставу од памучне тканине. ЕН 388 (2131), ЕН 374 ( АКЛ)

**ПОСЕБАН ЗАХТЕВ:** На свим горњим одевним предметима ( јакнама, радним оделима, мајицама и мантилима) мора бити исписан великим ћириличним словима назив предузећа и нешто мањим словима назив службе.

 У овој спецификацији предлогу наведене су само врсте потребних личних заштитних средстава , без количина односно броја комада. Потребне количине ће се утврдити у моменту наручивања.

**VII.I. Образац структура цене**

1. ЦИПЕЛЕ ДУБОКЕ: ципеле израђене са кожним лицем и језиком, ушивене и са горњашом ради спречавања уласка воде; ђон отпоран на клизање, воду, нафту, уља и угљоводонике; да поседује атест и стандард ЕН ИСО 20345/7 са или без ојачања у зони прстију; унутрашњост ципеле обложена постојаним материјалом који обезбеђује потребну топлотно изолацију и спречава знојење; да се везују помоћу пертли, да поседују шок апсорбер у зони пете и да су отпорне на атмосверске падавине.

 Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ ЦИПЕЛЕ, ПЛИТКЕ: горњи део ципеле и улођак да буду израђене од коже, постављене, ђон гумени лепљен и прошивен. Атест о нивоз заштите до 1000 V.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. КАБАНИЦА ИЛИ МАНТИЛ за заштиту од кише: водоотпорна кишна кабаница са рукавима и капуљачом која се пакује у крагну; материјал израде да буде довољно еластичан и омогући нормалан рад без брзог пуцања и одлепљивања варених или лепљених делова кабанице;са или без посебних ојачања и поставе. Друга могућност за дводелно кишно одело истих карактеристика.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ПАМУЧНА МАЈИЦА ДУГИХ РУКАВА: мајица дугих рукава израђена од памука; мајица саокруглим изрезом, БОЈА: зелена и светлоплава.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ПАМУЧНА МАЈИЦА КРАТКИХ РУКАВА: мајица кратких рукава израђена од памука; мајица са округлим изрезом; БОЈА: зелена и светлоплава.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ДВОДЕЛНО РАДНО ОДЕЛО: радно одело које се састоји од радне блузе и панталона; материјал израде памук или мешавина памука и других материјала који омогућавају одговарајући комфор и удобност при ношењу и раду; блуза кратка са џеповима са стране за руке и на грудима на закопшавање; закопчавање блузе рајфешлусом;еластичне траке око струка и са адекватним флуоросцентним тракамабеле боје ширине 2 cm; панталоне типа „џордан“ са два или више практичних џепова са гајкама и ластишем; ДРУГА ВАРИЈАНТА панталона :панталоне са подесивим трегерима, џепом на грудима, два џепа са стране за руке и еластичном траком око струка уз флуопосцентне траке дефинисне ширине; БОЈА зелена и тегет.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. РАДНИ МАНТИЛ: радни мантил од платна средње дужине са два џепа; модел мушки и женски.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ФЛУОРОСЦЕНТНИ ПРСЛУК- флуоросцентни прслук стандардне израде, стандард ЕН 471; материјал израдеполиестер и обавезне „3М“ траке као и „чичак“ траке за копчање, преовлађујућа боја жута или наранџаста

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЗАШТИТНИ ШЛЕМ:заштини шлем за раднике у грађевини и на отвореном треба да буде израђен од чврстог материјала високе густине отпоран на удар; да поседује еластичне траке које се везују за тело шлема на најмање шест места; да поседују подесиву траку за причвршћивање шлема за главу – подбрадак.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЗАШТИТНИ ШЛЕМ ЗА РАД У ШУМИ: поред основних каректеристика овај шлем мора поседовати мрежицу (платно памучно, ПВЦ платно или платно неког другог материјала) за заштиту врата као и визир за заштиту лица.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЗAШТИТНИ ШЛЕМ ЗА ЕЛЕКТРИЧАРА: поред основних карактеристика овај шлем мора поседовати заштитни визир за електричара.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЗАШТИТНИ ШЛЕМ ЗА ВАТРОГАСЦА: поред осталог овај шлем мора имати визир за ватрогасца и заштитни преклоп у реону око врата.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ВИЗИР:визир за заштиту лица, од чврстих летећих честица и других предмета при кошењу моторним тримером; предња шачтита урађена од провидног поликарбоната или пак заштитна мрежица; подисеве траке за причвршћивање на главу.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. РЕСПИРАТОР: МАСКЕ ОЗНАКЕ ФФП1/2/3 СТАНДАРД ЕН 149 , за заштиту од прашине разног поркла и заштита од непријатних мириса

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ: рам наочара израђен од меког ПВЦ материјала са бочном заштитом, провидно бистро бездиоптријско стакло од поликарбоната, еластичне траке за затезање

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. РАДНИ ОПАСАЧ: радни опасач за позиционирање са подесивим ужетом и кљунастим карабином; стандард ЕН 358

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Летње радно одело са текстилним слојевима за рад са моторном тестером, ЕН 381-5

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ципеле са пиктограмом за рад са моторном тестером ЕН 381-3;

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Заштитне рукавице од кевара за рад са моторном тестером ЕН 388, ЕН 381-4

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Антифон за заштиту слуха са меким наушницама предвиђене за дуго ношење ЕН 352-1

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Зимска непропустива капа са заштитом за уши од ПВЦ и ватираном поставом

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Капа –качкет са тврдим ширмом и подесивом траком универзалне величине.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ: од текстила умочене у латекс у пределу длана и прстију, са еластичном мажетном; стандард ЕН 388

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЈАКНА ЗИМСКА: Јакна зимска водонепропусна и паропропусна која обезбежује заштиту од хладноће, ветра и падавина; додатни зип испод пазуха; закопчавање рајфешлусом и дрикерима; рефлектујуће 3М траке на свим деловима јакне; капуљача која се пакује у крагну; еластичне траке на рукавима и доњем делу јакне; више функционалних џепова; јакна високе видљивости. БОЈА: флуоросцентно жута; материјал израде стандардни, од природног платна до класичних врста материјала попут полиестера ,ПВЦ-а.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЈАКНА ЗИМСКА СА ПАНТАЛОНАМА: кратка јакна са панталонама и улошцима који се скидају омогућавају више решима коришћења у току јесен-зима-пролеће; лице јакне и панталона да је израђено од водоотпорног и паропропустљивог материјала; капуљача са могућношћу паковања у оковратник; да поседује више практичних џепова од који један унутрашњи; копчање путем рајфешлуса и дрикера;еластичне траке на рукавима и доњем делу јакне. ПАНТАЛОНЕ зимске са намањетриџепа и са гајкама и ластишем, мушки и шенски модел. БОЈА: зелена.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЗИМСКО РАДНО ОДЕЛО: радно одело које се састоји од блузе и панталона израђених од полиестера и памука са виђше практичних џепова;панталоне раван крој са подесивим трегеримаи еластичном траком уграђеному појас са најмање два џепа у висини бокова, (ДРУГА ВАРИЈАНТА ПАНТАЛОНА : истог кроја и карактеристика само без трегера већ са гајкама за каиш); блуза се копча помоћу рајсфешлуса и има четри џепа напред и то два на грудима и два коса отворна џепа у пределу појаса; рефлектујуће траке на одговарајућим местима ширине најмање 2 cm; термо уложак за блузу и панталоне од кофлина површинске масе минимум 100g/m квадратном.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ : ( мушки и женски модел) ципеле плитке изражене са кожним лицем и језиком, ушивене и са горњашом ради спречавања уласка воде; ђон отпоран на клизање, воду, нафту, уља и угљоводонике; да поседује атест и стандард ЕН ИСО 20345/7 са или без ојачања у зони прстију –унутрашњост ципела обложена постојаним материјалом који обезбеђује потребну топлотну изолацију и спречава знојење – да се везују помоћу пертли да поседују шок апсорбер у зони пете и да су отпорне на атмосферске падавине.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЦИПЕЛЕ ДУБОКЕ ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ: горњи део ципеле и уложак да буду израђени од коже, постављене, ђон гумени лепљен и прошивен. Атест о нивоу заштите до 1000 V

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. КЛОМПЕ: рупичаста кломпа израђена од кравље коже, модел за жене ; ђон израђен од материјала који спречава клизање и анатомски обликован; боја бела или црна.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЧИЗМЕ ГУМЕНЕ:чизме израђене од гуме са повишеном саром ( грлом); ребрасти ђон, отпорне на абразију, пробијање и цепање.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИНЕ ЧИЗМЕ: заштитне чизме од диелектричне гуме, са шок апсорбером и неклизајућим ђоном; отпорне на уља, масти раствараче и друге хемикалије.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ РУКАВИЦЕ:

рукавице израђене од природног латекса; класе 00: радни напон 500V ;

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

класе 0: радни напон 1000 V;

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕ РУКАВИЦЕ: рукавице шивене изређене од меке коже или другог одговарајућег материјала са прстима; да штите од хладноће и атмосферских падавина и да омогућавају прецизан рад прстију; око зглобова еластичне траке за учвршћивање односно осигурања од спадања

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ за заштиту од хемикалија нечистоћа; рукавице од платна натопљене гумом са спољне стране, са или без противклизног рељефа на прстима и длану или PVC рукавице.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. КОМБИНЕЗОН ЗА ЕКСХУМАЦИЈУ – једноделни кобинезонза једнократну употребу; ознака ЕН 13688.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. РАДНО ОДЕЛО ЗА РАД СА ТРИМЕРОМ: радно одело које се састоји од радне блузе и панталона; са посебном заштитом од удара ситних предмета приликом кошења са тримером. Радно одело са текстилним слојевима. ЕН 381-5

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. РИБАРСКО ОДЕЛО – рибарски непропусни комбинезон од PVC високог квалитета са поставом од полиестера, висине до груди.

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ДУГАЧКЕ ГУМЕНЕ РУКАВИЦЕ – за заштиту од хемикалија израђене од латекса, дужине 30 цм. Имају завршну обраду ради бољег приањања и поставу од памучне тканине. ЕН 388 (2131), ЕН 374 ( АКЛ)

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСЕБАН ЗАХТЕВ:** На свим горњим одевним предметима ( јакнама, радним оделима, мајицама и мантилима) мора бити исписан великим ћириличним словима назив предузећа и нешто мањим словима назив службе.

 У овој спецификацији предлогу наведене су само врсте потребних личних заштитних средстава , без количина односно броја комада. Потребне количине ће се утврдити у моменту наручивања.

**УКУПНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а.**

 потпис овлашћеног лица

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***