|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.BR** | OPIS | J M | Cena |
| **1** | Izrada i montaža metalne klizne kapije za groblje | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Crne kvadratne kutije 100 × 100 × 3 mm; 40 × 40 × 3 mm. 40 × 20 × 3 mm; 16 × 16 × 2mm |  |  |
|  | - Šina - L profii 40 × 40 × 5mm |  |  |
|  | - Šiljak metalni |  |  |
|  | - Točkovi 0 60 |  |  |
|  | - Farba temeljna i završna (crna mat) |  |  |
|  | Slika br. 1 u katalogu |  |  |
| **2** | Izrada i montaža ograde za groblje | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | Crne kvadratne kutije |  |  |
|  | - 40 × 40 × 3 mm; 40 × 20 × 3 mm; 16 × 16 × 2 mm |  |  |
|  | - Šiljak metalni |  |  |
|  | - Farba temeljna i završna (crna mat) |  |  |
|  | Slika br. 2 u katalogu |  |  |
| **3** | Izrada i montaža oqlasne table sa štampom | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Crna cev 0 6/4 |  |  |
|  | - Hamburški luk 6/4 |  |  |
|  | - Flah 25 × 5 mm |  |  |
|  | - HV Lim 2 × 1000 × 2000 mm |  |  |
|  | - Pločevina 150 × 150 × 6mm |  |  |
|  | - Štampa 2 m2 |  |  |
|  | - Ofarbana temelinom i lak boiom (zelena) |  |  |
|  | Slika br. 3 u kataloqu |  |  |
| **4** | Izrada i montaža oglasne table | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Cev crna 0 6/4" |  |  |
|  | - Hamburški luk 6/4" |  |  |
|  | - HV Lim 2 × 1000 × 2000 mm |  |  |
|  | - Pločevina 150 × 150 × 6 mm |  |  |
|  | - Flah 25 × 5 mm |  |  |
|  | - Ofarbana osnovnom i lak bojom (zelena) |  |  |
|  | Slika br. 4 u katalogu |  |  |
| **5** | Izrada i montaža signalnog stuba | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Cev 0 3” × 3 mm |  |  |
|  | - Ofarban osnovnom i lak bojom (žuta - crna - žuta) |  |  |
|  | Montaža- betoniranje |  |  |
|  | Slika br. 5 u katalogu |  |  |
| **6** | Izrada i montaža metalnih vrata | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - ZP profil |  |  |
|  | - ZPT profil |  |  |
|  | - HV lim 0,8 mm |  |  |
|  | - Šarke 016 - 018 mm |  |  |
|  | - Brava |  |  |
|  | - Cilindar |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 6 u katalogu |  |  |
| 7 | Izrada i montaža metalnih vrata | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - ZP profil |  |  |
|  | - ZPT profil |  |  |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

\*

И

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Sendvič panel 30 mm |  |  |
|  | - Šarke 016 - 018 mm |  |  |
|  | - Brava |  |  |
|  | - Cilindar |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 7 u katalogu |  |  |
| 8 | Izrada i montaža metalne koš konstrukcije | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna cev 0 120 × 5mm |  |  |
|  | - Metalna cev 0 150 × 5 mm |  |  |
|  | - Metalna kutija 40 × 40 × 3 mm |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | - Montaža betoniranje |  |  |
|  | Slika br. 8 u katalogu |  |  |
| 9 | Izrada i montaža metalnog rama za košarkašku tablu dim. 1800 × 1000 mm | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna kutija 40 × 40 × 3 mm |  |  |
|  | - Pločevina 200 × 200 × 10 mm ( nosač obruča) |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 9 u katalogu |  |  |
| 10 | Izrada i montaža metalnih tribina |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ova pozicija se briše - i za nju nije potrebno iskazivati cenu |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Slika br. 10 u katalogu |  |  |
| 11 | Izrada i montaža metalnog pomoćnog gola dim. 7300× 2400 mm | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna cev 0 2“ × 2 mm |  |  |
|  | - Metalna cev 0 2“ × 3 mm |  |  |
|  | - Metalna cev 0 1“ × 2 mm |  |  |
|  | - Kuke za mrežu armatura 0 6 |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 11 u katalogu |  |  |
| 12 | Izrada i montaža metalnog gola za mali fudbal dim. 1000× 700 mm | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna cev 0 2“ × 3mm |  |  |
|  | - Kuke za mrežu armatura 0 6 |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 12 u katalogu |  |  |
| 13 | Izrada i montaža podne metalne rešetke (razmak između poprečnih metalnih kutija iznosi 20mm) | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna kutija 40 × 40 × 3 mm |  |  |
|  | - Ofarbana osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 13 u katalogu |  |  |
| 14 | Izrada i montaža podne metalne rešetke (razmak između poprečnih metalnih kutija iznosi 20mm) | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna kvadratna kutija 3 0× 30 × 3 mm |  |  |
|  | - Ofarbana osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 14 u katalogu |  |  |
| 15 | Izrada i montaža podne metalne rešetke (razmak između poprečnih metalnih kutija iznosi 20mm) | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Flah 25 × 5mm |  |  |
|  | - Ofarbana osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 15 u katalogu |  |  |
| 16 | Izrada i montaža podne metalne rešetke (razmak između poprečnih metalnih kutija iznosi 20mm) | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Flah 40 × 5 mm |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ofarbana osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 16 u katalogu |  |  |
| 17 | Izrada i montaža metalne rešetke vrata | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna kutija 30 × 30 × 2mm |  |  |
|  | - Metalna kutija 16 × 16 × 2mm |  |  |
|  | - Šarke 016 - 018 |  |  |
|  | - Zaključavanje katancem |  |  |
|  | - Ofarbana osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 17 u katalogu |  |  |
| 18 | Izrada i montaža metalne rešetke prozora | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna kutija 16 × 16 × 2 mm; |  |  |
|  | - Ofarbana osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 18 u katalogu |  |  |
| 19 | Izrada i montaža klizne kapije na sportskim terenima | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Kvadratna kutija 40 × 40 × 3mm |  |  |
|  | - Armaturna mreža 0 8 mm; |  |  |
|  | - Točkovi 0 60 |  |  |
|  | - Šina L profil 40 × 40 mm |  |  |
|  | - Ofarbana osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 19 u katalogu |  |  |
| 20 | Izrada i montaža metalnog ormara za gasnu stanicu |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ova pozicija se briše - i za nju nije potrebno iskazivati cenu |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Slika br. 20 u katalogu |  |  |
| 21 | Izrada i montaža metalne ograda mosta (visina ograde iznosi 1000mm) | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna cev 0 2 " |  |  |
|  | - Hamburški luk 0 2" |  |  |
|  | - Metalna cev 0 6/4" |  |  |
|  | - Pločevina 150 × 150mm |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 21 u katalogu |  |  |
| 22 | Izrada i montaža metalne klupe sa drvenim naslonom i sedištem | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna cev 0 1" |  |  |
|  | - Hamburški luk 0 1 " |  |  |
|  | - Štafla 80 × 50 mm |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 22 u katalogu |  |  |
| 23 | Izrada i montaža dvokrilne metalne rešetke | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna kutija 30 × 30 × 2mm |  |  |
|  | - Grif žica 50 × 50mm |  |  |
|  | - Zaključavanje bravom i cilindrom |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 23 u katalogu |  |  |
| 24 | Izrada i montaža metalnog kaveza | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna kutija 30 × 30 × 2mm |  |  |
|  | - Grif žica 50 × 50mm |  |  |
|  | - Zaključavanje katancem |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 24 u katalogu |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Izrada i montaža postolja za bicikli za 5 mesta | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna kutija 40 × 20mm |  |  |
|  | - Firiket 12 × 12mm |  |  |
|  | - Ofarbano osnovnom i lak bojom |  |  |
|  | Slika br. 25 u katalogu |  |  |
| 26 | Izrada metalne kante sa postoljem za okretanje dim. 500 × 400 mm | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna kutija 30× 30× 2mm |  |  |
|  | - Metalni flah 40× 3mm |  |  |
|  | - Plastificirani lim (silver) |  |  |
|  | Slika br. 26 u katalogu |  |  |
| 27 | Izrada metalnog kalupa za opseg dimnzije 2200 × 800 mm | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Metalna kutija 100 × 40 × 3 mm |  |  |
|  | - Metalna cev 0 3/4 " |  |  |
|  | Slika br. 27 u katalogu |  |  |
| 28 | Održavanje metalnih kapija | metar |  |
|  | - Zamena šine - L profil 40x40 |  |  |
| 29 | Sečenje bilborda, oglasnih table |  |  |
|  | Ova pozicija se briše, tako da nije potrebno iskazivati cenu za nju |  |  |
| 30 | Popravka saobraćajnih znakova | metar |  |
|  | (zamena nosećih cevi Ф 2 cola) |  |  |
| 31 | Održavanje pijačnih tezgi i svih metalnih konstrukcija na pijaci |  |  |
|  | Ova pozicija se briše, tako da nije potrebno iskazivati cenu za nju |  |  |
| 32 | Izrada i montaža gradjevinske limarije | metar |  |
|  | Ova pozicija se briše, tako da nije potrebno iskazivati cenu za nju |  |  |
| 33 | Održavanje ugostiteljske opreme |  |  |
|  | Ova pozicija se briše, tako da nije potrebno iskazivati cenu za nju |  |  |
| 34 | Popravka autobuske stanice (postavljanje lima na bočnim stranama) | m2 |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Pocinkovani lim 0,6 mm |  |  |
| 35 | Remont gradjevinskih kolica | kom |  |
|  | (zamena točka - upisati samo cenu usluge) |  |  |
| 36 | Popravka vrata (zamena brave i cilindra) komplet |  |  |
|  | Ova pozicija se briše, tako da nije potrebno iskazivati cenu za nju |  |  |
| 37 | Popravka vrata (zamena brave - upisati samo cenu usluge) | kom |  |
| 38 | Popravka vrata (zamena cilindra - upisati samo cenu usluge) |  |  |
| 39 | Izrada betonskih kanti sa metalnim uloškom dimenzija 500× 400 mm |  |  |
|  | Ova pozicija se briše, tako da nije potrebno iskazivati cenu za nju |  |  |
| 40 | Izrada i montaža tabli sa štampom dimenzije 300× 200 mm | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Plastificirani lim |  |  |
|  | - Stub cev 0 1" dužine 1 m |  |  |
|  | - Štampa |  |  |
| 41 | Izrada i montaža metalnog regala sa policama (4 police)dim.1000× 600× 2000mm | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | - Kutije 40 × 40mm |  |  |
|  | - HV lim 0,8mm |  |  |
| 42 | Izrada i montaža metalnog stola (ino× ) sa donjom policom |  |  |
|  | Ova pozicija se briše, tako da nije potrebno iskazivati cenu za nju |  |  |
| 43 | Održavanje metalnih sprava u parkovima (Ijuljaške, klackalice) |  |  |
|  | Ova pozicija se briše, tako da nije potrebno iskazivati cenu za nju |  |  |
| 44 | Izrada i montaža stuba za tablu na autobuskoj stanici dim. 2500 mm | kom |  |
|  | Materijal: |  |  |
|  | Cev 0 2“ |  |  |
| 45 | Izrada i montaža klackalice za parkove | kom |  |
|  | Ova pozicija se briše, tako da nije potrebno iskazivati cenu za nju |  |  |
| 46 | Izrada i montaža Ijuljaške za parkove | kom |  |
|  | Ova pozicija se briše, tako da nije potrebno iskazivati cenu za nju |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 1/14 **„Браварске услуге“**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача  (представника групе понуђача) |
|  |  |  |